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Allein im vergangenen Jahr wurde mehr als eine Milliarde Euro für den Netzausbau im Bayernwerk aufgewendet. Übersetzt heißt das unter anderem 15 Umspannwerke, über 1.700 digitale Ortsnetzstationen, fast 1.600 Kilometer Mittelspannungs- und weitere 1.600 Kilometer Niederspannungskabel. Nicht zuletzt 177 Kilometer Hochspannungsleitungen – und genau diese Komponenten interessieren Johannes Manz und sein Team ganz besonders. Er testet nämlich regelmäßig in einem eigens dafür entwickelten Prüflabor am Standort Ponholz Isolatoren, Leiterseile und Co. auf Herz und Nieren. Eine im wahrsten Sinne des Wortes „Zerreißprobe“ für alle Beteiligten.
 
Text:
Impressionen (6 Sek.) 

O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (18 Sek.)

Johannes und sein Team prüfen, dokumentieren und führen akribisch Bericht über die Ergebnisse ihrer Komponententests im Bereich der Freileitungs-Hochspannung. 

O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (17 Sek.)
O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (23 Sek.)

Egal, ob Keramikisolatoren anno 1965, Leiterseile im Neuzustand oder Einzellitzen -also Drähte. Selbst, wenn also etwas schon älter ist, bedeutet dies noch lange nicht, dass es automatisch ausgebaut und ersetzt werden muss. Bei hunderten Bayernwerk Netz-Leitungskilometern im Hoch – und teils auch Mittelspannungsbereich – wie beispielweise hier bei diesem Seil – durchaus sinnvoll. 

O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (14 Sek.)

Tonnen- und Terrybyte-weise. 

O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (12 Sek.)

Angefangen von bis zu 50 Kilonewton Maximalzugkraft in der Vertikalprüfanlage bis hin zu 400 Kilonewton in der Horizontalprüfanlage: am Ende darf oder besser soll nichts mehr ganz bleiben.  

O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (21 Sek.)

Zerreißproben, die zeigen, wie widerstandsfähig doch eigentlich unser Stromnetz ist, und dass Instandhaltung ebenso wichtig, wie Netzausbau ist.
