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Neue explosionsgeschützte Servomotoren ECM3C.. bieten Präzision und Dynamik 

Bruchsal/Nürnberg, SPS 2026 – SEW-EURODRIVE erneuert sein Motorenportfolio für explosionsgeschützte Bereiche. Die Motorenbaureihe ECM3C.. erweitert das bestehende Servomotorenportfolio für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Die neuen explosionsgeschützten synchronen Servomotoren der Baureihe ECM3C.. sind ATEX- und IECEx-konform.

Moderne Produktions- und Prozessanlagen stellen hohe Anforderungen an Antriebstechnik, insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit der neuen Baureihe ECM3C.. erweitert SEW-EURODRIVE sein Portfolio um explosionsgeschützte synchrone Servomotoren, die höchste Dynamik, Präzision und Leistungsfähigkeit mit den Anforderungen internationaler Explosionsschutzstandards verbinden.

Die neuen Servomotoren sind für den Einsatz in Umgebungen mit explosionsfähigen Luft-Gas- oder Luft-Staub-Gemischen der Kategorie 3 konzipiert. Sie können in Gaszone 2 sowie Staubzone 22 eingesetzt werden und erfüllen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU sowie des internationalen IECEx-Standards. Damit eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Europa und weiteren Ländern, die diese Regelwerke anerkennen.
Die Baureihe ECM3C.. vereint die Vorteile moderner Servoantriebstechnik in einer kompakten Bauform. Erhältlich in den Baugrößen 63, 71, 80 und 100, decken die Motoren einen Bereich von 2,6 bis 33 Nm Stillstandsmoment ab. Anwendende profitieren von hoher Regelgenauigkeit, dynamischen Bewegungsabläufen und zuverlässiger Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Für eine durchgängige Antriebslösung bietet SEW-EURODRIVE darüber hinaus passende explosionsgeschützte Getriebe an. Der modulare Baukasten umfasst unter anderem Servo-Kegelrad-, Servoplaneten-, Stirnrad-, Flach-, Schnecken-, Kegelrad- sowie SPIROPLAN®-Winkelgetriebe. Dadurch lassen sich individuelle Antriebskonzepte für unterschiedlichste Anlagen und Anwendungen realisieren.
Mit der neuen Baureihe ECM3C.. erhalten Betreibende eine leistungsstarke und normkonforme Servolösung, die sichere Bewegungstechnik in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht und gleichzeitig höchste Ansprüche an Dynamik und Präzision erfüllt.
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