Åkersberga 180604

 **Vattenbaserad impregnering för uteträ**

 **Första steget till extratålig utemiljö**
[Osmo Träimpregnering WR Aqua](http://welinoco.com/produkt/osmo-tr%C3%A4impregnering-wr-aqua) används i fuktiga miljöer där det kan behövas extra skydd, innan uteträet målas eller oljas in. Impregneringen tränger in träet, minskar svällning, krympning och ger en vattenavstötande yta. Den förebygger också röta, blånad, mögel och är kompatibel med vanligt lim och kitt (ej silikonprodukter).

**För trä utan markkontakt**
Impregneringen passar utmärkt för uteträ som inte kommer i direkt kontakt med marken exempelvis väggpanel, fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler m.m.

**Kan appliceras på flera sätt**
Applicering kan göras med [pensel](http://welinoco.com/produkt/osmo-pensel), [roller](http://welinoco.com/produkt/osmo-mikrofiberroller) eller genom sprayapplicering. Det gör att impregneringen passar lika bra för privat-, proffs- och industribruk. Åtgången är ca. 180–220 ml/m2 och efter ca. 24 timmar är den impregnerade ytan övermålningsbar.

Osmo Träimpregnering WR Aqua finns att köpa i 0,75 och 2,5 liter. Även 25 liter som beställningsvara hos våra återförsäljare över hela landet. Se mer på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com/)