******

**Skjermede SACC-pluggforbindere med hurtigkoblingsteknikk**

De skjermede M12-pluggforbinderne med hurtigkoblingsteknikk IDC fra Phoenix Contact åpner for rask tilpasning med en enkel klargjøring av ledningen og en like enkel håndtering av pluggforbinderen. Pluggforbinderen består av kun to komponenter. Ved de skjermede ledningene fjernes bare yttermantelen og skjermflettverket, trådene forblir uberørt.

Pluggforbinderen har et stort tilkoblingsområde fra 0,14 mm² til 0,75 mm². Maksimal utvendig lederdiameter er også utvidet til 9,7 mm. Dermed kan tilnærmet alle tilgjengelige signal- og dataledninger tilpasses i felten. Avhengig av ledningstype er enkeltlederfargene standardisert og må tilordnes på tilkoblingsområdet. Fargene reflekteres i tilkoblingsområdet i form av fargekoding og numerisk koding. For signal- og dataoverføring opptil 10 Gbit/s er alle vanlige kodinger som A, B, D og X tilgjengelig.

**4810** Oppgis ved angivelse av sifre i forbindelse med

leserservice