Maxel presenterar Davos Bowle

Maxel presenterar Davos bowle, en högkvalitativ pollare för utomhusbelysning. Davos bowle kombinerar en stilren och robust design med förstklassig

LED-teknik.

Armaturen är tillverkad i aluminium och utrustad med 3 x 1,2W dioder under en opalskiva som ger en bred spridningsvinkel. Armaturen passar utmärkt för att belysa gångar, garageuppfarter och rabatter i både privata och offentliga miljöer. Bowle är en av flera modeller som ingår i utomhusserien Davos. I serien finns även vägg- och markarmaturer.

**Produktinformation:**

* Spänning: 230V
* Effekt: 3 x 1,2W
* Färgtemperatur: 3000K
* Livslängd: L70, 50 000 timmar
* Spridningsvinkel 75°
* Kapslingsklass: IP65
* Candela-värdet 132cd
* Inbyggt drifton

För mer tekniska specifikationer se: [www.maxel.se/utomhus](http://www.maxel.se/utomhus)