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Integrierte Antriebseinheit MOVIGEAR® jetzt auch im Edelstahlgehäuse verfügbar 


Bruchsal/Nürnberg, BrauBeviale 2026 – Die neue Edelstahlausführung der bewährten Antriebseinheit MOVIGEAR® erweitert das Produktportfolio von SEW-EURODRIVE für hygienisch anspruchsvolle Applikationen. Die Lösung kombiniert die Vorteile einer vollintegrierten Antriebstechnik mit den herausragenden Eigenschaften von Edelstahl. Sie erfüllt hohe Anforderungen an Hygiene, Energie-Effizienz und Betriebssicherheit. 

Mit MOVIGEAR® bietet SEW-EURODRIVE eine kompakte, vollintegrierte mechatronische Antriebseinheit, bei der der Permanentmagnet-Synchronmotor und das Getriebe optimal aufeinander abgestimmt sind. Die durchgängige Integration aller Komponenten ermöglicht eine besonders hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig geringem Platzbedarf. Die Antriebseinheit ist in den Baugrößen MGF..2/ES mit einer Nennleistung von 0,84 kW sowie MGF..4/ES mit einer Nennleistung von 2,1 kW verfügbar. Dank einer Überlastfähigkeit bis 300 % und des großen Drehzahlbereichs eignet sich diese Lösung für zahlreiche Anwendungen. 

Mit der Ausführung im Edelstahlgehäuse steht die bewährte Antriebstechnologie jetzt auch für Applikationen mit höchsten Ansprüchen an Hygiene und Korrosionsbeständigkeit zur Verfügung. Das Gehäuse im Hygienic Design ist speziell für Umgebungen konzipiert, die regelmäßigen Reinigungsprozessen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. 

Im Vergleich zu beschichteten Gehäuselösungen bietet Edelstahl entscheidende Vorteile. Seine hygienischen und korrosionsbeständigen Eigenschaften sind im Werkstoff verankert und hängen nicht von der Unversehrtheit einer Beschichtung ab. Dadurch wird das Risiko von Beschädigungen und den daraus resultierenden Kontaminationen deutlich reduziert. Edelstahl lässt sich sehr gut reinigen und überzeugt durch seine hohe mechanische Robustheit und lange Lebensdauer. 

Neben den hygienischen Eigenschaften überzeugt MOVIGEAR® vor allem durch seine technische Leistungsfähigkeit. Der integrierte Permanentmagnetmotor erreicht die Energie-Effizienzklasse IE5. Dadurch lassen sich der Energiebedarf und die Betriebskosten nachhaltig senken. Zudem hat die Antriebseinheit einen besonders niedrigen Geräuschpegel, wodurch sie sich für geräuschsensible Produktions- und Arbeitsbereiche eignet. In der Kombination aus hoher Qualität, Energie-Effizienz und leisem Betrieb ist MOVIGEAR® im Edelstahlgehäuse eine zukunftssichere Antriebslösung für Unternehmen, die höchste Anforderungen an Leistung, Hygiene und Wirtschaftlichkeit stellen. 
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