******

**Selektiv strømfordeling med automatsikringer**

De nye elektroniske automatsikringer CB E1 S-R- P og CB E1 S-C P fra Phoenix Contact, med strømværdier på hhv. 8 og 10 A, beskytter nu også forbrugere med høje startstrømme mod overbelastning og kortslutning. Automatsikringerne er særligt egnede til anvendelse i applikationer med meget lange kabelveje. Med brokoblingssystemet kan automatsikringerne nemt kombineres individuelt. Uden nævneværdigt fortrådningsforbrug brokobles energifordeling, fjernmelding eller ekstern hjælpespænding. Ved anvendelse af dobbelte kortslutningsbroer, kan forsyningen belastes op til 41 A.

Grunddelene til automatsikringerne fås med push-in- og skruetilslutningsteknologi. Afhængigt af applikationen vælges den rette teknologi.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, [hlippert@phoenixcontact.dk](mailto:hlippert@phoenixcontact.dk).