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Antriebseinheit MOVIONE® für dezentrale Antriebslösungen 


Bruchsal/Nürnberg, SPS 2026 – SEW-EURODRIVE präsentiert auf der SPS 2026 die Antriebseinheit MOVIONE® und erweitert damit das Portfolio an dezentralen Antriebslösungen um eine besonders einfache, optimierte und standardisierte Lösung für die Fördertechnik. MOVIONE® wurde speziell für den Einsatz in Materialflussanwendungen entwickelt und überzeugt durch Vielseitigkeit, Wirtschaftlichkeit und eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. 

Mit der Antriebsinnovation MOVIONE® reagiert SEW-EURODRIVE auf die steigenden Anforderungen in der Fördertechnik und setzt einen weiteren Meilenstein für durchgängige, dezentrale Automatisierung mit System. Dadurch gelingt der Einstieg in die dezentrale Antriebstechnik so leicht wie nie zuvor. Der Fokus liegt bewusst auf ausgewählten, typischen Anwendungsfällen. MOVIONE® kann als kompakte Antriebseinheit oder als dezentraler Umrichter in Kombination mit hocheffizienten IE3- oder IE5-Motoren eingesetzt werden. Ihr volles Einsparpotenzial entfaltet die Antriebseinheit im Zusammenspiel mit den neuen DR2C..‑Motoren und effizienten Getrieben aus dem bewährten Baukasten. Die Motortypen DR2C..A mit innenliegenden Permanentmagneten (IPM) und maximaler Energie-Effizienz der Klasse IE5 punkten durch besonders hohe Leistungsdichten. Gleichzeitig kombinieren sie die Robustheit eines Asynchronmotors mit der Regelbarkeit und Präzision eines Synchronmotors. Die neue Antriebseinheit sorgt für maximale Flexibilität von Rollen-, Gurt- und Kettenförderern – sowohl in Neuanlagen als auch bei Nachrüstungen. 
Durch vorausschauenden Anlagenbetrieb und bedarfsgerechte Drehzahlregelung lassen sich im System beträchtliche Energie-Einsparungen erzielen. Im Vergleich zum Einsatz einzelner, wirkungsgradoptimierter Komponenten fallen diese meistens deutlich höher aus und verbessern somit die Energiebilanz der Gesamtapplikation beträchtlich. Als Teil des modularen Automatisierungsbaukastens MOVI-C® lässt sich die kompakte Antriebseinheit besonders einfach in bestehende Automatisierungslösungen einbinden. Die standardisierte Schnittstelle, die kompakte Bauweise und die durchdachte Systemarchitektur sorgen für eine schnelle Inbetriebnahme und hohe Betriebssicherheit. Gleichzeitig profitieren Anwendende von niedrigen Investitions- und Betriebskosten. 
MOVIONE® erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ist auf zukünftige Anforderungen vorbereitet. Ob in der Intralogistik, im Maschinenbau oder in der Verpackungsindustrie – der neue Umrichter bringt Förderanlagen in den richtigen Takt. Seine Flexibilität und Skalierbarkeit machen ihn zu einer wirtschaftlich nachhaltigen Lösung für unterschiedlichste Anwendungen. Für weiterführende Anforderungen stehen zusätzliche Komponenten aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C® zur Verfügung – mit erweiterter Flexibilität und Skalierbarkeit. Vorteil: Im gesamten Baukasten sind stets die optimale Lösung mit einheitlicher und durchgängiger Handhabung zu finden. 
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