****

**Hi-messe 2017: Kompakte industrimultistik til jernbaneapplikationer i D7-konstruktion**

Med de kompakte Heavycon D7-huse muliggør Phoenix Contact signal- og effektoverførsel på trange steder. De nye HPR-huse i D7-konstruktion er fremstillet i korrosionsbestandigt zinkstøbegods med pulverlakering og er optimeret til jernbaneapplikationer.

Selv under ekstreme betingelser er de pålideligt tætnet op til kapslingsklasse IP68. Skrueaflåsningen sikrer en vibrations- og chokfri anvendelse. Husenes overflader og NBR-pakningerne er elektrisk ledende. Kombineret med skærmede kabelforskruninger giver de pålidelig EMC-beskyttelse.

Husene er testet i henhold til IEC 61373 og EN 50155. Robuste, vibrationssikre kontaktindsatse med crimptilslutning i 2- og 3-polede udførelser fuldender produktprogrammet. De kvadratiske indsatse er egnede til applikationer op til 40 A og 400 V.

Find os på HI-messen, stand E4040.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, [hlippert@phoenixcontact.dk](mailto:hlippert@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.