****

**Robust Y-fordeler til solcellesystemer**

Phoenix Contact udvider sit program af stik til solcelleapplikationer. De nye kompakte Y-fordelere gør det muligt at gruppere kablerne i solcellesystemer mere effektivt.

I kombination med strengsikringer eller dioder kan strengens combiner box (SCB) og invertere tildeles to gange, og dermed reduceres investeringer og installationsomkostninger betragteligt. Y-fordelerne er egnede til nominelle strømme på op til 40 A og spændinger på op til 1500 V (UL: 1000 V). Komponenterne er designet til beskyttelsesklasse IP66/IP68 og kan anvendes i et bredt temperaturområde på -40 oC til +85 oC.

For yderligere oplysninger kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, jsachmann@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.