Elokuu 2016

LEHDISTÖTIEDOTE

Norton lanseeraa ohuita, tehokkaita katkaisulaikkoja

Ohuet katkaisulaikat sopivat erityisesti ohuiden yksityiskohtien, kuten esimerkiksi ruostumattomien putkien katkaisuun. Norton lanseeraa nyt ohuen 1,6 mm paksuisen katkaisulaikan. Uusi Omega-katkaisulaikka tarjoaa jopa 30 % paremman suorituskyvyn.

Omega-katkaisulaikoissa on pienempi etiketti kuin tavallisesti. Tämän vuoksi laikka katkaisee tehokkaammin. Laikalla aikaansaadaan nopeampi ja pehmeämpi katkaisu sekä alhaisempi tärinätaso. Lisäksi katkaisujälki on puhtaampi ja hienompi ja katkaisu tarkempi. Lisäksi valmistajan mukaan aineenpoistokyky ja käyttöikä voivat kasvaa jopa 30 %. Nortonin uusia 1,6 mm:n katkaisulaikkoja käytetään kulmahionnassa teräksen, ruostumattoman materiaalin ja kovien metalliseosten katkaisuun. Uutta katkaisulaikkaa on saatavilla 115 ja 125 mm halkaisijalla. Viime vuonna Norton lanseerasi 1,0 mm:n katkaisulaikan, joka sopii erityisesti noin 3 mm paksuisten yksityiskohtien katkaisuun. Uutta 1,6 mm:n katkaisulaikkaa suositellaan noin 7 mm paksuiselle materiaalille.

”Nortonin uusilla, ohuilla Omega-katkaisulaikoilla saadaan aikaan erittäin tarkka katkaisu ja puhtaampi sekä hienompi katkaisujälki ilman palovaaraa. Pitkän käyttöiän ja nopean katkaisun ansiosta saavutetaan parempi tuottavuus ja matalampi katkaisun kokonaiskustannus”, toteaa Timo Sutinen

Saint-Gobain Abrasives AB:n Suomen myyntivastaava.