Nya murbruk för tegelstenar med hög vattenuppsugning

**I ett väl fungerande murverk krävs det att man uppnår fullgod vidhäftning mellan murbruk och tegelsten. Den ökade importen av tegelstenar innebär nya krav murbruket.**

Weber lanserar nu tre nya murbruk för tegelstenar med mycket hög vattenuppsugning.   
weber tegelmurbruk FMV finns i tre murbruksklasser – M1, M2,5 och M10. Alla tre murbruken kan infärgas i en av Webers 99 standardkulörer samt i specialkulörer efter beställning.

weber tegelmurbruk FMV M1 används för fasadmurning där man vill undvika delfogar. Används normalt inte i utsatta eller sjönära lägen.

weber tegelmurbruk FMV M2,5 kan användas för de flesta murningsarbeten.

weber tegelmurbruk FMV M10 används i utsatta lägen, oftast under eller i anslutning med mark. Detta murbruk tillverkas på beställning.

**För mer information**  
Läs mer på weber.se eller kontakta Weber Tekniksupport.