**Ford Transit Custom FT310 lyhyellä akselivälillä – alustavat tekniset tiedot**

|  |
| --- |
| **Moottori** |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 |
| Polttoaine | Diesel |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 |
| Iskun pituus mm | 94.6 |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella | 100 (74)3500 | 125 (92) 3500 | 155 (114) 3500 |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella | 310 1300 | 350 1450 | 385 1600 |
| **Suorituskyky** |
| Polttoainetaloudellisuus \*Litraa/100 km  | Kaupunkiajo | Maantieajo | Yhdistetty |
|  | 7,1  | 6,3  | 6,6  |
| CO2 g/km (keskim.) | 174 |
| Huippunopeus km/h  | 157  |
| **Jousitus** |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet  |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet  |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä; perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA)  |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö |
| **Painot ja mitat** |
| Omapaino (kg)\*\* | 1880 |
| Kantavuus (kg)\*\* | 1220 |
| Kokonaispaino (kg) | 3100 |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2000 |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 |
| Maksimi aisapaino | 112 |
| Maksimi kattokuorma | 130 |
| Tavaratilan pituus (mm) | 2 555 (lisäksi 530 mm lastausluukun kanssa) |
| Tavaratilan leveys (mm) | 1 775 |
| Tavaratilan korkeus (mm) | 1 406 |
| Tavaratilan tilavuus (m3) SAE/VDA | 6,0 / 5,4 |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 4 972 |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 975 |
| Ajoneuvon leveys (mm)peilien kanssa/ilman peilejä | 2 290 / 1 986 |

**Ford Transit Custom FT310 pitkä akseliväli – alustavat tekniset tiedot**

|  |
| --- |
| **Moottori** |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 |
| Polttoaine | Diesel |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 |
| Iskun pituus mm | 94,6 |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella | 100 (74)3500 | 125 (92) 3500 | 155 (114) 3500 |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella | 310 1300 | 350 1450 | 385 1600 |
| **Suorituskyky** |
| Polttoainetaloudellisuus \*Litraa/100 km  | Kaupunkiajo | Maantieajo | Yhdistetty |
|  | 7,2  | 6,4  | 6,7  |
| CO2 g/km (keskim.) | 178 |
| Huippunopeus km/h  | 157  |
| **Jousitus** |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet  |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet  |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä; perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA)  |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö |
| **Painot ja mitat** |
| Omapaino (kg)\*\* | 1980 |
| Kantavuus (kg)\*\* | 1150 |
| Kokonaispaino (kg) | 3100 |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2250 |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 |
| Maksimi aisapaino | 112 |
| Maksimi kattokuorma | 130 |
| Tavaratilan pituus (mm) | 2 922 (lisäksi 530 mm lastausluukun kanssa) |
| Tavaratilan leveys (mm) | 1 775 |
| Tavaratilan korkeus (mm) | 1 406 |
| Tavaratilan tilavuus (m3) SAE/VDA | 6,8 / 6,2 |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 5 339 |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 997 |
| Ajoneuvon leveys (mm)peilien kanssa/ilman peilejä |  2 290 / 1 986 |

**Ford Tourneo Custom lyhyt akseliväli – alustavat tekniset tiedot**

|  |
| --- |
| **Moottori** |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 |
| Polttoaine | Diesel |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 |
| Iskun pituus mm | 94,6 |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella |  | 125 (92) 3500 | 155 (114) 3500 |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella |  | 350 1450 | 385 1600 |
| **Suorituskyky** |
| Polttoainetaloudellisuus \*Litraa/100 km  | urban | extra urban | combined |
|  | 7,3  | 6,1  | 6,5  |
| CO2 g/km (keskim.) | 172 |
| Huippunopeus km/h  | 157  |
| **Jousitus** |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA) |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö |
| **Painot ja mitat** |
| Omapaino (kg)\*\* | 2141 |
| Kantavuus (kg)\*\* | 859 |
| Kokonaispaino (kg) | 3000 |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2000 |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 |
| Maksimi aisapaino | 112 |
| Maksimi kattokuorma | 130 |
| Jalkatila 1/2/3 rivillä | -/886/996 mm |
| Hartiatila 1/2/3rivillä | 1708/1784/1777 mm |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (ikkunalinjaan) | 3621/2148/922 l |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (lastattuna kattoon asti) | 5520/3229/1323 l |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 4 972 |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 977 |
| Ajoneuvon leveys (mm)peilien kanssa/ilman peilejä |  2 290 / 1 986 |

**Ford Tourneo Custom pitkä akseliväli – Alustavat tekniset tiedot**

|  |
| --- |
| **Moottori** |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 |
| Polttoaine | Diesel |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 |
| Iskun pituus mm | 94,6 |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella |  | 125 (92) 3500 | 155 (114) 3500 |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella |  | 350 1450 | 385 1600 |
| **Suorituskyky** |
| Polttoainetaloudellisuus \*Litraa/100 km  | urban | extra urban | combined |
|  | 7,3  | 6,1  | 6,5  |
| CO2 g/km (keskim.) | 172 |
| Huippunopeus km/h  | 157  |
| **Jousitus** |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä; perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA) |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö |
| **Painot ja mitat** |
| Omapaino (kg)\*\* | 2165 |
| Kantavuus (kg)\*\* | 835 |
| Kokonaispaino (kg) | 3000 |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2250 |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 |
| Maksimi aisapaino | 112 |
| Maksimi kattokuorma | 130 |
| Jalkatila 1/2/3 rivillä | -/886/996 mm |
| Hartiatila 1/2/3rivillä | 1708/1784/1777 mm |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (ikkunalinjaan) | 4146/2674/1447 l |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (lastattuna kattoon asti) | 6336/4048/2140 l |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 5 339 |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 978 |
| Ajoneuvon leveys (mm)peilien kanssa/ilman peilejä |  2 290 / 1 986 |

**HUOM:**

\* Kaikki CO2-hiilidioksidipäästöjen (g/km) ja polttoaineen kulutusluvut on saatu virallisesti hyväksytyistä testeistä, jotka on tehty Euroopan komission direktiivin 93/116/EC mukaisesti ja ne on tehty perusvarustellulla autolla. Polttoaineen kulutusluvut perustuvat European Fuel Economy Directive EU 80/1268/EEC:hen ja ne eroavat muualla maailmassa saaduista tuloksista.

\*\*:Painot ilmoitettu perusvarustellulla autolla kuljettajan paino mukaan lukien (75 kg)

**Liite: Teho/vääntömomentti**

2.2 litran Ford Duratorq TDCi 100 hv (Euro 5)



2.2 litran Ford Duratorq TDCi 125 hv (Euro 5)



2.2 litran Ford Duratorq TDCi 155 hv (Euro 5)

