**Ford Transit Custom FT310 lyhyellä akselivälillä – alustavat tekniset tiedot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moottori** | | | |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 | | |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 | | |
| Polttoaine | Diesel | | |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 | | |
| Iskun pituus mm | 94.6 | | |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella | 100 (74) 3500 | 125 (92)  3500 | 155 (114)  3500 |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella | 310  1300 | 350  1450 | 385  1600 |
| **Suorituskyky** | | | |
| Polttoainetaloudellisuus \*  Litraa/100 km | Kaupunkiajo | Maantieajo | Yhdistetty |
|  | 7,1 | 6,3 | 6,6 |
| CO2 g/km (keskim.) | 174 | | |
| Huippunopeus km/h | 157 | | |
| **Jousitus** | | | |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä; perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA) | | |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö | | |
| **Painot ja mitat** | | | |
| Omapaino (kg)\*\* | 1880 | | |
| Kantavuus (kg)\*\* | 1220 | | |
| Kokonaispaino (kg) | 3100 | | |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 | | |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2000 | | |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 | | |
| Maksimi aisapaino | 112 | | |
| Maksimi kattokuorma | 130 | | |
| Tavaratilan pituus (mm) | 2 555 (lisäksi 530 mm lastausluukun kanssa) | | |
| Tavaratilan leveys (mm) | 1 775 | | |
| Tavaratilan korkeus (mm) | 1 406 | | |
| Tavaratilan tilavuus (m3) SAE/VDA | 6,0 / 5,4 | | |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 4 972 | | |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 975 | | |
| Ajoneuvon leveys (mm)  peilien kanssa/ilman peilejä | 2 290 / 1 986 | | |

**Ford Transit Custom FT310 pitkä akseliväli – alustavat tekniset tiedot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moottori** | | | |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 | | | |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 | | | |
| Polttoaine | Diesel | | | |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 | | | |
| Iskun pituus mm | 94,6 | | | |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella | 100 (74) 3500 | 125 (92)  3500 | 155 (114)  3500 | |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella | 310  1300 | 350  1450 | 385  1600 | |
| **Suorituskyky** | | | |
| Polttoainetaloudellisuus \*  Litraa/100 km | Kaupunkiajo | Maantieajo | Yhdistetty | |
|  | 7,2 | 6,4 | 6,7 | |
| CO2 g/km (keskim.) | 178 | | | |
| Huippunopeus km/h | 157 | | | |
| **Jousitus** | | | |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | | |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | | |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä; perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA) | | | |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö | | | |
| **Painot ja mitat** | | | |
| Omapaino (kg)\*\* | 1980 | | | |
| Kantavuus (kg)\*\* | 1150 | | | |
| Kokonaispaino (kg) | 3100 | | | |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 | | | |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2250 | | | |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 | | | |
| Maksimi aisapaino | 112 | | | |
| Maksimi kattokuorma | 130 | | | |
| Tavaratilan pituus (mm) | 2 922 (lisäksi 530 mm lastausluukun kanssa) | | | |
| Tavaratilan leveys (mm) | 1 775 | | | |
| Tavaratilan korkeus (mm) | 1 406 | | | |
| Tavaratilan tilavuus (m3) SAE/VDA | 6,8 / 6,2 | | | |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 5 339 | | | |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 997 | | | |
| Ajoneuvon leveys (mm)  peilien kanssa/ilman peilejä | 2 290 / 1 986 | | | |

**Ford Tourneo Custom lyhyt akseliväli – alustavat tekniset tiedot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moottori** | | | |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 | | |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 | | |
| Polttoaine | Diesel | | |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 | | |
| Iskun pituus mm | 94,6 | | |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella |  | 125 (92)  3500 | 155 (114)  3500 |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella |  | 350  1450 | 385  1600 |
| **Suorituskyky** | | | |
| Polttoainetaloudellisuus \*  Litraa/100 km | urban | extra urban | combined |
|  | 7,3 | 6,1 | 6,5 |
| CO2 g/km (keskim.) | 172 | | |
| Huippunopeus km/h | 157 | | |
| **Jousitus** | | | |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA) | | |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö | | |
| **Painot ja mitat** | | | |
| Omapaino (kg)\*\* | 2141 | | |
| Kantavuus (kg)\*\* | 859 | | |
| Kokonaispaino (kg) | 3000 | | |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 | | |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2000 | | |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 | | |
| Maksimi aisapaino | 112 | | |
| Maksimi kattokuorma | 130 | | |
| Jalkatila 1/2/3 rivillä | -/886/996 mm | | |
| Hartiatila 1/2/3rivillä | 1708/1784/1777 mm | | |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (ikkunalinjaan) | 3621/2148/922 l | | |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (lastattuna kattoon asti) | 5520/3229/1323 l | | |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 4 972 | | |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 977 | | |
| Ajoneuvon leveys (mm)  peilien kanssa/ilman peilejä | 2 290 / 1 986 | | |

**Ford Tourneo Custom pitkä akseliväli – Alustavat tekniset tiedot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moottori** | | | |
| Tyyppi | Duratorq TDCi 2.2 | | | |
| Iskutilavuus – cm3 | 2198 | | | |
| Polttoaine | Diesel | | | |
| Sylinterin halkaisija mm | 86 | | | |
| Iskun pituus mm | 94,6 | | | |
| Suurin teho hv/kW kierrosnopeudella |  | 125 (92)  3500 | 155 (114)  3500 | |
| Suurin vääntö Nm kierrosnopeudella |  | 350  1450 | 385  1600 | |
| **Suorituskyky** | | | |
| Polttoainetaloudellisuus \*  Litraa/100 km | urban | extra urban | combined | |
|  | 7,3 | 6,1 | 6,5 | |
| CO2 g/km (keskim.) | 172 | | | |
| Huippunopeus km/h | 157 | | | |
| **Jousitus** | | | |
| Edessä | Erilliset MacPherson -joustintuet, progressiiviset kierrejouset, vakaajatanko ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | | |
| Takana | Lehtijouset ja kaasutäytteiset iskunvaimentimet | | | |
| Jarrut | Kaksipiiriset, jarrutehostin. Edessä ja takana levyjarrut. Vakiona ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä; perävaunun hallintajärjestelmällä (TSC), ympäripyörähdyssuojalla (ROM), hydraulisella hätäjarrutehostimella (HBA), lukkiutumattomilla jarruilla (ABS) ja mäkilähtöavustajalla (HLA) | | | |
| Ohjaus | Hammastanko-ohjaus tehostuksella, ohjauspyörän korkeus ja etäisyys säätö | | | |
| **Painot ja mitat** | | | |
| Omapaino (kg)\*\* | 2165 | | | |
| Kantavuus (kg)\*\* | 835 | | | |
| Kokonaispaino (kg) | 3000 | | | |
| Maksimi yhdistelmäpaino (kg) | 4600 | | | |
| Jarrullinen perävaunu (kg) | 2250 | | | |
| Jarruton perävaunu (kg) | 750 | | | |
| Maksimi aisapaino | 112 | | | |
| Maksimi kattokuorma | 130 | | | |
| Jalkatila 1/2/3 rivillä | -/886/996 mm | | | |
| Hartiatila 1/2/3rivillä | 1708/1784/1777 mm | | | |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (ikkunalinjaan) | 4146/2674/1447 l | | | |
| Tavaratilan tilavuus 1/2/3 rivillä (lastattuna kattoon asti) | 6336/4048/2140 l | | | |
| Ajoneuvon pituus (mm) | 5 339 | | | |
| Ajoneuvon korkeus (mm) | 1 978 | | | |
| Ajoneuvon leveys (mm)  peilien kanssa/ilman peilejä | 2 290 / 1 986 | | | |

**HUOM:**

\* Kaikki CO2-hiilidioksidipäästöjen (g/km) ja polttoaineen kulutusluvut on saatu virallisesti hyväksytyistä testeistä, jotka on tehty Euroopan komission direktiivin 93/116/EC mukaisesti ja ne on tehty perusvarustellulla autolla. Polttoaineen kulutusluvut perustuvat European Fuel Economy Directive EU 80/1268/EEC:hen ja ne eroavat muualla maailmassa saaduista tuloksista.

\*\*:Painot ilmoitettu perusvarustellulla autolla kuljettajan paino mukaan lukien (75 kg)

**Liite: Teho/vääntömomentti**

2.2 litran Ford Duratorq TDCi 100 hv (Euro 5)



2.2 litran Ford Duratorq TDCi 125 hv (Euro 5)



2.2 litran Ford Duratorq TDCi 155 hv (Euro 5)

