******

**Solarstik med crimptilslutning**

Phoenix Contact udvider sit velkendte Sunclix program ved at tilføje en DC-stikforbindelse med crimptilslutning.

To forskellige størrelser kontaktindsatse muliggør tilslutning af kabler med tværsnit på 2,5 mm2 til 6 mm2 (AWG 14-10). En stikonstruktion, som lever op til markedets krav, gør stikforbindelsen med crimptilslutning velegnet til anvendelse i solcellemoduler. Spændinger op til 1500 V og strømme op til 40 A tillader fremtidsorienteret anvendelse i temperaturområder fra -40 til +90 oC.

Stikforbindelsen overholder kravene i beskyttelsesklasse IP68 (24 h/2 m) og anmodning om certificeret i henhold til UL 6703. Samt ansøgning hos German Institute for Standardization (DIN) EN 50521 er indsendt.

For yderligere information kontakt Product Manager Nikolaj Z. Jessen, njessen@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.