****

# Överför 16 digitala och 2 analoga signaler trådlöst med Bluetooth multiplexer

# (03/17) Den nya trådlösa-MUX Bluetooth från Phoenix Contact överför bidirektionellt 16 digitala och två analoga signaler, vilket innebär att två enheter ersätter en traditionell 40-polig kabel. De nya enheterna (säljs i färdiga par) uppfyller den nya 4.0 Bluetooth standarden.

# För att förenkla för användare av Phoenix Contact's trådlösa enheter används RSMA-kontakter för anslutning av antenner.

# Det trådlösa MUX systemet kräver ingen konfigurering utan allt som behövs är anslutning av matningsspänning samt antenner. Avståndet på överföringen beror på omgivningsmiljön, men typiskt i stora industriella lokaler ca 50 meter och vid fri sikt utomhus ca. 400 meter. Överföringen fungerar även om samtliga WLAN-kanaler är upptagna. Enheterna har en integrerad indikator för visning av signalstyrkan som förenklar vid installation av antenner.

För mer information kontakta:

Phoenix Contact AB

Linvägen 2

141 44-Huddinge

Tel: 08-608 64 00

Hemsida: [www.phoenixcontact.se](http://www.phoenixcontact.se)

Mail: info@phoenixcontact.se

**4938**