ESSVE

Fasadeplugg GX–L

**Ny fasadeplugg fra ESSVE!**

**Nå trenger du ikke lenger være usikker på hva slags fasadeplugg du skal bruke ved montering i ulike veggmaterialer. Fasadeplugg GXL fra ESSVE er en ny universalplugg som passer alle typer materialer: betong, murstein, kalksandstein, hullsteinsmaterialer, lettbetong og hulldekkeelement. Dette gjør GXL til den perfekte løsningen ved forankring av for eksempel karmer, bjelker, trykkimpregnert tre og diverse snekkerarbeid både ute og inne.**

I likhet med de andre fasadepluggene fra ESSVE består fasadeplugg GXL av en skrue og plugg. Pluggen har en firedelt ekspansjonssone som fører til større ekspansjon og høyere friksjon. Dette gir en meget bra belastningsverdi. Skruen er klassifisert i klasse C1 og C3, dvs. blankforsinket og varmforsinket. GXL finnes også med senk hode for montering i tre, og med sekskant hode for montering i metall.

**Fasadeplugg GXL kan monteres i følgende materialer:**

▪ Betong
▪ Murstein
▪ Kalksandstein
▪ Lettbetong
▪ Hulldekkeelement
▪ Hullsteinsmaterialer

**Fasadeplugg GXL egner seg for montering av:**

▪ Fasader
▪ Kjøkkeninnredning
▪ Garderober
▪ Tre- og metallkonstruksjoner
▪ Konsoller
▪ Skinner
▪ Kabelrenner
▪ Vinkler

**For mer informasjon, kontakt:**Silje Netskar, markedsansvarlig ESSVE, 909 69 369, silje.netskar@essve.no
ESSVE Kundeservice: 22 88 40 40