# Golvavjämning när du inte har bråttom – weber.floor 140 Nova

weber.floor 140 Nova är en normaltorkande avjämningsmassa avsedd för nybyggnation och renovering inomhus. Dess fiberförstärkta egenskaper gör att den är lämplig att använda i flytande golvkonstruktioner. weber.floor 140 Nova passar både för avjämning av ojämna golvytor och fallspackling i exempelvis våtrum.

weber.floor 140 Nova ingår i Webers nya golvsortiment Hållbara Golv. De nya golvprodukterna har genomgått en livscykelanalys och är miljövarudeklarerade. Koldioxidutsläppen som genereras av nya golvavjämningsprodukterna är upp till 20% lägre än för de äldre produkterna. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet.

**Kortfattat:**

* Mattläggningsbar: 1-9 veckor
* Skikttjocklek: 5-60 mm
* Förpackning: 20 kg
* Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
* Både lämpad för fallbyggnad och slätspackling
* Fiberförstärkt
* Låga egenemissioner
* Lågalkalisk
* Normaltorkande

weber.floor 140 Nova ersätter under 2015 weber.floor 4310 fibre flow.

**Hållbara Golv**Läs mer om Weber Hållbara Golv på weber.se.

**För mer information:**Anders Anderberg, Konceptchef Golv, Weber  
Telefon: 08-625 61 05  
E-post: anders.anderberg@weber.se