******

**M12-powerstik**

Phoenix Contact har udvidet sit program af M12-powerstik med en 2+PE-version beregnet til 230 V netforsyninger.

Til trods for den væsentligt højere effekt, sammenlignet med almindelige M12-stik, er indbygningsgeometrien for M12-powerstikkene uændret. Det er således ikke nødvendigt at redesigne enhederne og traditionelle, større forsyningsstik kan udskiftes med de nye kompakte M12-stik.

Programmet omfatter indstøbte M12-stik med S-kodning, med lige og vinklet sokkel- eller stiftversion. M12-powerstikkene, der er med den fuldt kompatible SPEEDCON-låsning, leveres med PVC kabler, og kabelsættene fås i længder på 1, 2, 5 og 10 meters længde. Kundespecifikke længder kan leveres på forespørgsel.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, hlippert@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på 36 77 44 11.