****

**Aktiv Profibus afslutningsmodstand**

# Afslutningen af Profibus netværk udføres nu af den nye PSI-Terminator-PB-TBUS afslutningsmodstand fra Phoenix Contact. Denne enhed er baseret på permanent afslutning for at sikre støjfri kommunikation, særligt i applikationer, som involverer skiftende busenheder.

Buslinjerne kan forbindes enten via en stikbar fjederrækkeklemme eller en D-SUB sokkel. Alternativt kan de aktive programmerings- og diagnoseenheder forsynes med spænding med D-SUB forbindelsen. Dette gør også enheden egnet til anvendelse som en defineret service- og måleenhedstilslutning i et bussystem. LED displays med busaktivitet og den redundante strømforsyning kan af brugeren anvendes til lokal diagnose.

Når mange enheder er installeret i kombination, kan spændingsforsyningen nemt føres gennem DIN-skinnestikket. Det udvidede temperaturområde fra -40 oC til +70 oC gør det egnet til anvendelse under industrielle betingelser. Huset sparer takket være sit kompakte design plads i styretavlen.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, [pandersen@phoenixcontact.dk](mailto:pandersen@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.