****

**Patch panel med snabbanslutnig även som PoE injektor**

# Phoenix Contact erbjuder åtta nya Patchpaneler för DIN-Skene montage i olika optimerade utföranden.

# De nya pachpanelerna för Ethernet möjliggör en snabb, enkel och snygg övergång från fältkabeln till kablaget inne i kopplingsskåpet.

# De nya patchpanelerna finns för samtliga anslutningsteknologier: skruvplint, push-in samt med en IDC (slits) kontraktering som inte kräver något specialverktyg. Anslutningen kan döljas med det integrerade locket av såväl estetiska skäl som för att skydda kablaget.

Den i industriell Ethernet så viktiga skärmen kan även den anslutas utan

något verktyg samtidigt som den även fungerar som dragavlastning.

Detta sparar inte bara tid utan även utrymme.

# Patchpanelerna finns dessutom för leverans med integrerat överspänningsskydd som tillval för att öka driftsäkerheten på nätverket. Som sista option finns även patchpanelerna med en PoE driven skärmströmsövervakning för att snabbt detektera ev. störningar som induceras in i kabeln från fältet, i form av en LED för indikering.

Utbudet rundas av med tolv stycken Power over Ethernet (PoE) injektorer

för matning av Ethernet på enheter på en ”vanlig” nätverkskabel som t.ex.

kameror, knappsatser, WLAN-enheter etc.

Injektorerna kan driva PoE enheter på upptill 60 W (PoE++) och finns med

galvaniskt isolerad strömförsörjning.

Phoenix Contact AB  
Linvägen 2

14144-Huddinge

08-608 64 00

Mail: [info@phoenixcontact.se](mailto:info@phoenixcontact.se)

Hemsida: [www.phoenixcontact.se](http://www.phoenixcontact.se)

**Bild: 5036.jpg**