****

**Optimera belysning oberoende av installation**

(04/16) Två nya serier i Phoenix Contact's utbud av LED maskinbelysningar. Maskinen kan nu belysas i nästa alla omgivningar och serierna kan levereras i olika kapslingsklasser, designer och längder. Samtliga av de 15 nya artiklarna matas med 24VDC och är pol skyddade. Belysningarna finns med ETL Intertek godkännande.

100 Klassen kännetecknas av sina smala design och finns för leverans i fem längder från 196 till 1170 mm. Hållaren kan som standard vridas så ljuset faller på önskad yta även efter installationen. Matningen sker över den ingående 3 meter långa matningskabeln.

Genom den robusta designen är 200 klassen skyddad mot mekaniska påfrestningar som vibrationer och chock. Ljusfönstret är skyddat av ett 4 mm tjockt säkerhetsglas. Belysningen finns för leverans från en längd av 190 till 1070 mm, med M12 kontakter för matningen, med tillbehör som vridbar hållare. Belysningen har en diameter på 70 mm och är designad för enkel ersättning av gammalmodiga ljusrör och finns i skyddsklass upp till IP69.

Bild: 4835.jpg

**Phoenix Contact AB**

**Linvägen 2
14144-Huddinge
Tel: 08- 608 64 00**

**Hemsida:** [**www.phoenixcontact.se**](http://www.phoenixcontact.se)

**Mail:** order@phoenixcontact.com