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MOVI-C® CONTROLLER Typ UHX15A für einfache Applikationen 
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Bruchsal/Düsseldorf, Interpack 2026 – Mit dem neuen MOVI-C® CONTROLLER Typ UHX15A erweitert SEW-EURODRIVE sein Steuerungsportfolio im unteren Leistungsbereich. Der Controller wurde mit dem Ziel entwickelt, kosteneffektiv Applikationen mit geringer Teilnehmerzahl umsetzen zu können. 

Eine preislich sehr attraktive Lösung bildet der auf drei Achsen begrenzte MOVI-C® CONTROLLER Typ UHX15A. Er stellt den vollständigen Funktionsumfang der Softwaremodule MOVIKIT® zur Verfügung, z. B. für anspruchsvolle Bewegungsfunktionen. Dank dieser vorgefertigten Softwaremodule lässt sich der Controller für einfache Motion-Control-Aufgaben wie Positionierung und Drehzahlbetrieb einsetzen, jedoch auch für synchronisierte Bewegungsabläufe wie Drehzahl- und Momentenkopplung oder positionsbezogenem Synchronlauf. Darüber hinaus können auch applikationsspezifische Funktionen wie die Kurvenscheibe – Steuerung ungleichförmiger Bewegungsabläufe auf rein mechanischer Basis – programmiert werden. 

Mithilfe der modernen Engineering- und Programmierumgebung MOVISUITE® lassen sich Aufgaben zur Bewegungssteuerung schnell umsetzen, überwiegend durch Parametrisierung. Alle an den MOVI-C® CONTROLLER angeschlossenen Komponenten von SEW-EURODRIVE können ebenso über den Controller konfiguriert und diagnostiziert werden. Darüber hinaus können Applikationen – basierend auf den IEC 61131-3-Programmierstandards – auf dem Controller entwickelt werden. Das Anwendungsprogramm wird auf einer austauschbaren Speicherkarte abgelegt, so dass ein schneller Gerätetausch möglich ist. Ein persistenter Retain-Datenspeicher ermöglicht das Speichern von Daten, die auch über einen Neustart, Spannungsausfall oder Gerätewechsel hinweg dauerhaft erhalten bleiben müssen. 

Der Controller kann durch die im Automatisierungsbaukasten MOVI-C® verfügbare Antriebselektronik sowie durch umfangreiches Zubehör wie I/O-Module und Displays optimal ergänzt werden. Über die optional erhältliche Feldbus-Schnittstelle lässt er sich zudem sehr einfach in eine bestehende Infrastruktur per PROFINET, EtherNet/IPTM oder Modbus TCP einbinden. Der integrierte Ethernet-Switch ermöglicht die Integration in verschiedene Netzwerktopologien wie Baum-, Stern-, Linien- und Ringtopologie. Als Benutzerinterface kann eine Webvisualisierung auf dem Controller ausgeführt werden. Für die Kommunikation zu anderen Steuerungen, Anlagen, Sensoren und Cloud-Systemen kann ein OPC-UA-Server bzw. Client ausgeführt werden. 

Die Steuerung ist robust und wurde für den Einsatz in industrieller Umgebung entwickelt. Der Betrieb ist bei -20 °C bis +60 °C möglich. Die Kühlung erfolgt per Konvektionskühlung. 
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