******

**Plassbesparelse over tre etasjer**

De nye sikringsrekkeklemmene i serien UT 4-PE/L/HESI med skrutilkobling fra Phoenix Contact har mange funksjoner på tre etasjer, og det med kun 6,2 mm skille. Via den doble laskebrønnen pr. etasje kan man omsette alle oppgavene til potensialmatingen og -fordelingen i praksis, både raskt og tidsbesparende.

I forbindelse med koblingsoppgaver spesielt innen måle-, styre- og reguleringsteknikk kan man i skillerekkeklemmenes skillesone, alt etter bruksområde, sette inn en skilleplugg, gjennomgangsmetall, en komponentplugg for loddefri montering av elektroniske komponenter eller en sikringsplugg for 5x20 og 6,3x32 glassrørsikringer. Sortimentet suppleres med gjennomgangsklemmer med samme profil.

Samtlige rekkeklemmer i skruklemmeserien UT har tilbehør fra rekkeklemmesystemet Clipline Complete, som benyttes på tvers av systemer. I tillegg til et identisk laskesystem er også merking og testing helt likt push-in-, fjærkraft-, COMBI- og IDC-hurtigkoblingsteknikken.

