# Smidigare arbetsdag med Webers nya folielim

– nu med 4 timmars öppentid och bättre klibb.

Nu lanserar Weber en förbättrad version av weber.tec 3 folielim.

Produkten har en smidigare konsistens, bättre fästförmåga och klibb som gör den lättare att arbeta med. Den förlängda öppentiden gör att man slipper blanda flera satser vilket gör monteringen både enklare att planera och lättare att utföra.

**Godkänd produkt enligt BKR**  
För ett godkänt våtrum, enligt BKRs branschregler, krävs det att ett självhärdande lim används som skarvförsegling av skarvremsor, rörmanschetter och inner- och ytterhörn. weber.tec 3 folielim klarar av att möta BKRs branschregler.

weber.tec 3 folielim används som lim och försegling av skarvar för tätskiktssystemen Tec Foliesystem och Litex Våtrumsskiva.

Produkten består av två komponenter, pulver och dispersion, som vispas ihop i medföljande hink.

**Produktegenskaper**

• Bättre konsistens

• Bättre våtsug och klibb

• Bättre vidhäftning

• Lättare att blanda

• Spricköverbyggande

• Självhärdande

• Lätt att applicera med roller och pensel

• Flexibelt

• 4 timmars öppentid

Används på underlag av betong äldre än 2 månader, murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel, formstabila våtrumsskivor och gipsskivor.

**För mer information, kontakta:**Lena Eliasson, Concept Manager Tiling, Weber  
Telefon: 08-625 60 95  
E-post: [lena.eliasson@weber.se](mailto:lena.eliasson@weber.se)