****

**Nyhed: Vinklede M23 rundstik**

De nye vinklede M23 signalstik fra Phoenix Contact er designet med IP65/67 beskyttelse og har fuld EMC beskyttelse. Stikkene fås valgfrit med lynaflåsningssystemet SPEEDCON og er derfor særligt egnet til nem fieldfortrådning i industrielle omgivelser.

Både han- og hunstik med 6 til 19 poler er kompatible med tidligere M23 signalstik og kan anvendes med mange andre enhedsstik. Ledertilslutningen sker enten ved lodning eller ved crimpning. Stikkene er egnet til effekt op til 20 A og spændinger op til 300 V, afhængigt af antallet af poler.

De vinklede varianter afrunder Phoenix Contacts program af M23 rundstik til montage på stedet.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, [jsachmann@phoenixcontact.dk](mailto:jsachmann@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.