|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Galaxy Watch6**  | **Galaxy Watch6 Classic**  |
| **Farve** | - 44mm: Graphite, Silver  - 40mm: Graphite, Gold  | - 47mm: Black, Silver - 43mm: Black, Silver  |
| **Dimensioner[[1]](#footnote-1)** **og vægt**[[2]](#footnote-2) | - 44mm: 42.8 x 44.4 x 9.0 mm, 33.3g - 40mm: 38.8 x 40.4 x 9.0 mm, 28.7g  | - 47mm: 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g - 43mm: 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0g  |
| **Skærm**  | Sapphire Crystal  - 44mm: 1.5-inch (37.3mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display - 40mm: 1.3-inch (33.3mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On Display  | Sapphire Crystal  - 47mm: 1.5-inch (37.3mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display - 43mm: 1.3-inch (33.3mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On Display  |
| **Processor**  | Exynos W930 Dual-Core 1.4GHz  |
| **Hukommelse**  **og lager**  | 2GB hukommelse + 16GB lager  |
| **Batteri (type)**[[3]](#footnote-3) | Op til 40 timer (Always On Display off) / Op til 30 timer (Always On Display on)  |
| - 44mm: 425mAh - 40mm: 300mAh  | - 47mm: 425mAh - 43mm: 300mAh  |
| **Opladning20**  | Hurtigopladning (WPC-based wireless charging)  |
| **Styresystem** | Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4)[[4]](#footnote-4) |
| **Brugerflade** | One UI 5 Watch  |
| **Sensorer**  | Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor  | Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, 3D Hall sensor  |
| **Forbindelse**  | LTE[[5]](#footnote-5), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo  |
| **Holdbarhed**  | 5ATM + IP68[[6]](#footnote-6) / MIL-STD-810H  |
| **Kompatibilitet**  | Android 10 eller højere med mere end 1.5GB hukommelse[[7]](#footnote-7) |

1. Målt uden sundhedssensorer. [↑](#footnote-ref-1)
2. Målt uden rem. [↑](#footnote-ref-2)
3. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af netværksmiljø, brugsmønstre og andre faktorer. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wear OS Powered by Samsung fungerer med telefoner, der kører den nyeste version af Android (undtagen Go-udgaven og telefoner uden Google Play Store). Understøttede funktioner kan variere mellem platforme og markeder, og kompatibiliteten kan ændres. [↑](#footnote-ref-4)
5. LTE-forbindelse er kun tilgængelig i LTE-modeller. [↑](#footnote-ref-5)
6. Galaxy Watch6-serien er vandtæt i op til 50 meters dybde i 10 minutter under 5ATM-klassificeringen. Det er ikke egnet til dykning eller aktiviteter i vand med højt tryk. Hvis enheden eller dine hænder er våde, skal de tørres grundigt, før du håndterer dem. Galaxy Watch6-serien er beskyttet mod indtrængen af støv og ferskvand (IP68) ned til 1,5 meter i op til 30 minutter. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger, herunder pleje-/brugsanvisninger. [↑](#footnote-ref-6)
7. Enhedsaktivering er kun tilgængelig efter tilslutning til en smartphone, der understøtter Google Mobile Services. Kompatible enheder kan variere efter marked, operatør eller enhedsmærke. [↑](#footnote-ref-7)