**Ny printklemme uden isolering til høje strømme**

Phoenix Contacts 1-polet PTSPL 6 printklemme uden isolering giver sikker og nem forbindelse op til 41 A direkte på printkortet uden nogen spændingsbegrænsning. Klemmen kan tilpasses som en del af SMT processen og loddes med THR teknologi.

Takket være fjedersystemet og push-in stik fra Sunclix programmet kan ledere med tværsnit fra 2,5 til 6 mm² forbindes sikkert flere gange. Åbning kræver ikke noget særligt værktøj. For at imødekomme forskellige printkorttykkelser fås klemmerne med to længder loddepoler: 2,1 mm og 2,9 mm. Med den nye PTSPL 6 printklemme udvider Phoenix Contact sit program af printklemmer til høje strømme. Ved at tilbyde en isoleringsfri printklemme åbnes der op for nye muligheder inden for moderne printkortdesign.

For yderligere information kontakt Product Manager Jan Sachmann, jsachmann@phoenixcontact.dk.