******

**Pålidelig opsamling af korte signaler**

Sensorer giver ofte meget korte signaler i nogle typer applikationer, for eksempel i conveyor- systemer. Med det nye logik impulsforlængermodul fra Phoenix Contacts PLC produktprogram kan pulser > 0,1 ms opsamles pålideligt og forlænges til 10…2550 ms.

Funktionen kan indstilles via DIP switches. Derved isoleres indgangs- og udgangssignaler samtidigt elektrisk fra hinanden. Modulet kan desuden resættes i løbet af en igangværende impulsforlængelsesperiode. Med en bredde på 6,2 mm får impulsforlængermodulerne fordel af et kompakt og pladsbesparende hus.

Derudover tilbyder PLC-interface programmet et omfattende udvalg af stikbare relæer og solid-state relæer samt et komplet program inden for tilbehør. Modulerne fås med enten skue- eller push-in tilslutningsteknologi. Sammen med systemkabling fra Phoenix Contact muliggør de stikbare relæer integreret fortrådning fra controller til sensor-/aktuator niveau.

For yderligere oplysninger kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk.