**Tilslut kontaktindsatse på ingen tid**

Kontaktindsatsene Heavycon-B og Heavycon-HV fra Phoenix Contact fås nu med Phoenix Contacts Push-in tilslutningsteknologi.

B-serien omfatter stift- og bøsningsindsatse med 6, 10, 16 eller 24 poler til 500 V og 16 A. Højspændingsindsatse med 3, 6 eller 10 poler til 830 V og 16 A og med to forsinkede pilotkontakter fås også.

Stive ledere og fleksible ledere med terminalrør op til 2,5 mm2 kan nemt stikkes direkte i indsatsene. Den orange trykknap giver en defineret åbningsmekanisme, som er sikker at anvende, til løsning af tilslutningen. Den kan udløses, selv når den er installeret indvendigt i styretavlen. Den røde stikkodning HC-CP fra Phoenix Contact anvendes til at forebygge forkerte tilslutninger. I modsætning til gængse stift-/bøsning- eller boltekodninger giver den en høj betjeningskomfort.

For yderligere information kontakt Product Manager

Henning O. Lippert, hlippert@phonenixcontact.dk.