

**Nye vertikale printkortstik**

De nye FKCOR/W printkortstik fra Phoenix Contact muliggør bekvem ledertilslutning retvinklet på betjeningsretningen. Stikkene er fra 2 til 24 poler og har Push-in fjedertilslutning med farvekodede driftselementer på fronten. Fjederåbnerne kan betjenes enkelt fra fronten, og lederne kan indsætte ovenfra eller nedefra. Denne geometri gør ledertilslutning nemmere i forbindelse med DIN-skinne monterede enheder.

Integrerede testpunkter øger også bekvemmeligheden ved installation og vedligeholdelse. Stikkene er med 5,08 mm pitch og egnede op til 12 A såvel som spændinger op til 320 V.   
R og W versioner fås til to-etages grunddele såvel som i design med skrueflanger eller Lock and Release system. Dette muliggør anvendelse i mange applikationer som I/O systemer eller distribuerede strømforsyninger.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, [jsachmann@phoenixcontact.dk](mailto:jsachmann@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.