# Golvavjämning i tjocka skikt – weber.floor 130 Core

weber.floor 130 Core är en avjämningsmassa avsedd för tjockare skikt och som bottningsmassa. Produkten kan med fördel användas när man behöver lägga tjocka skikt men samtidigt begränsa torktiden. weber.floor 130 Core rekommenderas främst som bottningsmaterial och som parkettbärare vid flytande parkett, underlag för klinker och underlag för tätskikt, men den kan även användas som underlag vid mattläggning.

weber.floor 130 Core ingår i Webers nya golvsortiment Hållbara Golv. De nya golvprodukterna har genomgått en livscykelanalys och är miljövarudeklarerade. Koldioxidutsläppen som genereras av nya golvavjämningsprodukterna är upp till 20% lägre än för de äldre produkterna. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet.

* Mattläggningsbar: 2-7 dygn, som självtorkande
* Skikttjocklek: 10-100 mm
* Förpackning: 20 kg
* Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
* Lämplig för tjocka skikt
* Kan användas både som självtorkande och normaltorkande
* Både fall och slätspackling
* Låga egenemissioner
* Lågalkalisk

weber.floor 130 Core ersätter under 2015 weber.floor 4360 base flow rapid.

**Hållbara Golv**Läs mer om Weber Hållbara Golv på weber.se.

**För mer information:**Anders Anderberg, Konceptchef Golv, Weber  
Telefon: 08-625 61 05  
E-post: anders.anderberg@weber.se