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PRESSEMITTEILUNG
Kränzle B-Serie 
Maximale Freiheit und Leistung 
Illertissen, Februar 2026 – Auf Baustellen, in Rohbauten, auf weitläufigen Außenanlagen oder in Maschinenparks des Baugewerbes sind Verlässlichkeit und Flexibilität entscheidend. Gerade im Baualltag müssen Reinigungsarbeiten häufig dort stattfinden, wo kein Strom- beziehungsweise Wasseranschluss vorhanden ist – etwa auf abgelegenen Baustellen, im Gelände oder an temporären Einsatzorten. Die Kränzle B-Serie wurde genau für diese Anforderungen entwickelt.
Ob im Tiefbau, Straßenbau, auf großflächigen Baustellen oder an mobilen Arbeitsorten: Die Kränzle B-Serie ist überall dort die richtige Lösung, wo Unabhängigkeit gefragt ist und Reinigungsleistung ohne vorhandene Infrastruktur erbracht werden muss. Mit den vier Modellen B 170 T, B 230 T, B 240 T und B 270 T deckt die Serie ein breites Leistungsspektrum ab und liefert bis zu 250 bar Arbeitsdruck sowie eine Wasserleistung von bis zu 1.200 Litern pro Stunde. Damit lassen sich Verschmutzungen wie Staubansammlungen, Öl- und Fettschichten, sowie hartnäckige Rückstände an Geräten und Fahrzeugen zuverlässig entfernen.
Die Modelle sind mit bewährten Honda-Motoren ausgestattet, die sich durch hohe Langlebigkeit, Servicefreundlichkeit und einen zuverlässigen Kaltstart auszeichnen. Eine Ölmangelsicherung schützt den Motor zusätzlich, während ab dem Modell B 230 T eine integrierte Drehzahlregulierung Lärm und Kraftstoffverbrauch reduziert. Das ist nicht nur angenehmer im täglichen Betrieb, sondern spart auch langfristig Kosten.
Ein weiterer Vorteil ist die Direktansaugung: Dank Saugschlauch und Ansaugfilter benötigen die Reiniger keinen Wasseranschluss und können problemlos aus Tanks, mobilen Wasserbehältern oder offenen Gewässern gespeist werden. Ein entscheidendes Plus, insbesondere bei der Reinigung von Maschinen und Werkzeug fernab fester Baustelleninfrastruktur.
Robuste Bauweise für harte Einsätze
Auch äußerlich wurde die B-Serie für anspruchsvolle Einsatzbedingungen auf Baustellen konstruiert. Das geländegängige Fahrgestell mit pannensicherer Bereifung sorgt für sicheren Stand und einfache Manövrierbarkeit, selbst auf unebenem Untergrund oder schlammigem Terrain. Ein stabiler Rammschutz schützt die Hochdruckpumpe vor Beschädigungen, während ein groß dimensioniertes Edelstahl-Manometer eine präzise Kontrolle des Arbeitsdrucks ermöglicht.
Für Ordnung und Komfort im täglichen Einsatz ist ebenfalls gesorgt: Die Modelle verfügen über integrierte Halterungen für Pistole und Lanzen sowie über eine platzsparende Schlauchtrommel mit 20 Metern Hochdruckschlauch. Damit bleibt selbst auf engen Baustellen alles übersichtlich und schnell griffbereit.
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Bildmotiv:
Kränzle_B 240 T_Anwendung.jpg
Bildunterschrift:
Die Kränzle B-Serie wurde für Anforderungen entwickelt, in denen Strom- oder Wasseranschlüsse nicht vorhanden sind und Unabhängigkeit gefragt ist.
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Bildunterschrift:
Die Modelle der B-Serie decken ein breites Leistungsspektrum ab und liefern bis zu 250 bar Arbeitsdruck sowie eine Wasserleistung von bis zu 1.200 Litern pro Stunde.
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Bildunterschrift:
Die Geräte sind mit bewährten Honda-Motoren ausgestattet, die sich durch hohe Langlebigkeit, Servicefreundlichkeit und einen zuverlässigen Kaltstart auszeichnen. 
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Über Kränzle: 
Kränzle steht seit seiner Gründung 1974 für Qualität und Innovation. Das auf Hochdruckreiniger sowie weitere professionelle Reinigungsmaschinen und Zubehör spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Illertissen verfolgt dabei das Ziel, seinen Kunden hochwertige und zuverlässige Maschinen für die tagtägliche Anwendung zu bieten. Die enge Kooperation mit Fachhändlern zeigt, dass der Qualitätsanspruch nicht nur auf die eigenen Produkte beschränkt ist, sondern auch beim Service wie der Kundenberatung und -betreuung weitergeführt wird. Das Verbreitungsgebiet von Kränzle-Reinigern bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern auf viele Länder weltweit, in denen das Unternehmen mit Vertriebsstandorten oder -Partnern tätig ist. 
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