

**M12 væggennemføring med to-delt hus**

Phoenix Contact udvider sit program af to-delte M12 væggennemføringer til SMD forbindelser. De nye M12 væggennemføringer til snap-in montage fra bagsiden kompenserer for tolerancer mellem printkortet og selve indbygningshuset. Dette forebygger kraftpåvirkningerne på SMD loddepunkter og kombinerer bekvemmeligheden ved automatiske loddeprocesser med sikkerheden ved defineret placering i indbygningshusene.

Væggennemføringen fås til forskellige paneltykkelser mellem 0,9 mm og 3,0 mm. De kan nemt integreres i standard paneludskæringer og monteres med passende farvede bøsninger uden brug af værktøj.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, [jsachmann@phoenixcontact.dk](mailto:jsachmann@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.