Sollentuna, 2017-03-15

**PRESSRELEASE**
Mars 2017

VÄGGMONTERAD VÄRMEPUMPSKONVEKTOR WDH

* **I kombination med interface för kyl och värmepumpsdrift PAC-IF EP**

WDH är en split-kyl/värmepumpskonvektor för uppvärmning av lokaler och byggnader med smutsig och dammig miljö. Med 4 mm lamelldelning passerar smuts och damm genom konvektorn och onödigt underhåll undviks. WDH levereras med kyl och värmefunktion i vit lackerad stålplåt, konsoller för väggmontage, luftriktare för vertikal justering, kapslingsklass IP 44.

WDH är en Aerotemper i DX utförande för miljöer där inte vanliga konvektorer uppfyller kraven. Konvektorn har inget filter och har därför en låg underhållskostnad i smutsiga miljöer. Lager, industrianläggningar, biltvättar, verkstäder, etc. är målgruppen. WDH kan installeras i kombination med våra värmepumpar som singel split eller upp till tre konvektorer i kombination med en utomhusenhet. 

**Väggmonterad kyl/värmepump konvektor för dammiga miljöer**

* 4 mm lamelldelning för minimalt underhåll
* Finns i effekter kombinationer från 8,0 - 31,5 kW
* Kyl och värmefunktion
* Ingen frysrisk
* Hög verkningsgrad i värme/kyldrift
* Många kombinationer finns för optimal luftspridning

**Interface för kyl och värmepumpsdrift i kombination med externa produkter.**

Med interface PAC-IF EP kan externa fläktkonvektorer användas för att kyla eller värma lokaler och byggnader. PAC IF EP har fläkt matning och styrning för upp till 3 externa produkter. Systemet styrs via rumskontroll PAR32 MAA-J men kan även styras via analog signal.



**Steglös kyl- och värmepumps interface för externa produkter**

* Kompatibel till lokala produkter
* Styrning via kontroll PAR32MAA-J eller Analogt 0-10V
* Matning och startutrustning för upp till 3 produkter
* Enkelt att mata separat vid större fläkt effekter
* Hög verkningsgrad i värme/kyldrift
* Zubadan Inverter-teknik för den extrema vintern (-28°C)
* Låga vikter och ljudnivåer från utomhusdelar

**Skräddarsy ditt värmepumpsystem**

Med vårt Interface PAC IF EP kan du dimensionera och anpassa lokala produkter i kombinationer med våra kyl/värmepumpar. Följ de specifikationskrav som finns i broschyren och i den guideline för PAC IF EP som du hittar på vår hemsida. PAC IF EP har startsutrustning för 3 styck externa produkter. Med kontroll PAR 32MAA-J kan temperaturer och timerfunktioner ställas in för anläggningen. Analog styrning av kapaciteten 0-100%. Det finns möjlighet att styra fläktarna endast när kompressorn är i drift. Kan enkelt matas separat vid större fläkteffekter.

***Mitsubishi Electric*** *är en global ledare inom forskning och tillverkning av elektriska produkter som används inom kommunikation, hemelektronik, industriteknik, energi och transport.*

*Mitsubishi Electric Sverige tillhör Mitsubishi Electric B.V. och ansvarar för försäljning och support av egna klimatprodukter, såsom värmepumpar och luftkonditionering, i Sverige, Finland, Danmark och de baltiska länderna.*

*Huvudkontoret ligger i Stockholm med säljkontor i Göteborg och Lund. I Norden har företaget varit verksamma i mer än 30 år och har över 60 personer anställda.*