**PRODUKTNYHET**

Tyrolit polerprogram för vinkelslipar, perfekt för båt bil och MC

Så här på vårkanten är det många som behöver polera upp sina ögonstenar. Vi introducerar nu det perfekta poleringspaketet, från grov till perfekt yta i tre enkla steg.

PREMIUM★★★ KONDITIONERANDE Lamellrondeller med SCM

PREMIUM★★★ FÖRPOLERINGSRONDELLER

PREMIUM★★★ POLERANDE Polerrondeller och pastor

Förberedelse

För förbehandling av obehandlade material rekommenderar vi något av följande:

* PREMIUM★★★ ZA-P47 fiberskivor
* PREMIUM★★★ 2in1 lamellrondeller
* STANDARD ★★ Soft job

Steg 1 Avlägsnande av grova repor

PREMIUM★★★ LAMELLRONDELL SCM avlägsnar alla grova sliprepor från ytor som ska bearbetas. Den har utvecklats speciellt för att uppnå goda resultat vid höga hastigheter, även på steglösa vinkelslipar (högst 11.000 varv per minut). En flerdimensionell rondelldesign minskar igensättning till ett minimum. Dess låga nivåer av inre värmeutveckling förhindrar även oönskad missfärgning på arbetsstycket.

**Kan användas över ett brett område av material, till exempel rostfritt stål,**

**stål, legeringar, aluminium, koppar, mässing, brons och plast.**

* Kan användas vid höga hastigheter
* Ingen igensättning av skivor
* Tyst, med låg värmeutveckling

Steg 2 Förberedelse för polering

Detta steg ger den finaste ytberedningen för polering. PREMIUM★★★ FÖRPOLERINGSRONDELL har flera skikt av slipmaterial, vilket ger en lång livslängd, är extremt robust och lämpar sig även för lätt avgradning. Den har utvecklats speciellt för att ge goda resultat vid höga hastigheter, även på steglösa vinkelslipar (max. 11.000 varv per minut).

**Två utföranden underlättar bearbetning inom ett brett område:**

* Exceptionell ytfinnish
* Anpassar sig till arbetsstyckets yta
* Extremt robust, lämplig även för lätt avgradning

**Form Dimension Specifikation Art nr Material Applikation Maskin**

**Hårdhet “P” (soft)**

Tillhandahålls som FIN och MYCKET FIN

* För högsta ytkvalitet
* Extremt motståndskraftig mot
* igensättning
* Sista steg före polering

**Hårdhet “Q” (medium-soft)**

Finns som MEDIUM

* Hög stabilitet vid användning på kanter
* Lämpar sig synnerligen väl för rengöring
* Avlägsnar limrester och rost

**Kan användas på olika material, till exempel rostfritt stål, stål, legeringar, aluminium, koppar, mässing och brons**

Steg 3 Polering

Jämfört med konventionella kompakta filtslipskivor använder PREMIUM★★★ POLERINGSRONDELL mycket flexibla lameller på en glasfiberrygg för optimal värmefördelning. Oönskad missfärgning förhindras. Polerpastorna som behövs för detta slutliga steg ger perfekt spegelfinish på en mångfald av material.

* Perfekt spegelfinish
* Optimal värmefördelning tack vare lamellrondeller
* Stor böjlighet

PREMIUM★★★ POLERPASTOR i olika specifikationer ger den slutliga spegelfinishen. I kombination med PREMIUM★★★ POLERRONDELL finns polerpastor i tre olika kvaliteter för bearbetning på ett brett område av material, till exempel rostfritt stål, stål, legeringar, aluminium, koppar, mässing och brons.

För mer information kontakta:

***Tyrolit AB***

*Enhagsslingan 4*

*18325 Täby*

*Vxl: 08-544 715 00*

*Kundservice: Order-SE@tyrolit.com*

**Tyrolit** *är som en av världens största tillverkare av verktyg för slipning, kapning, sågning, borrning och dressing samt som en leverantör av verktyg och maskiner, synonymt med hög kvalitet, innovativa lösningar och lång erfarenhet. Vi investerar kontinuerligt i utvecklingen av ny teknik anpassad till behoven hos våra kunder och omvärlden, med fokus på miljöanpassade teknologier. Företaget har 27 produktionsenheter i 12 länder och är verksamt på mer än 65 marknader. Vi var 2011 ca 4500 anställda med en omsättning runt 550M Euro och ingår i Swarovski-koncernen med huvudsäte i Schwaz, Österrike.* www.tyrolit.com