******

**Kontaktudvidelse med bredt spændingsområde**

Med kontaktudvidelsen PSR-URM4 42-230 V fra Phoenix Contact kan sikkerhedsrelaterede signaler i spændingsområdet fra 42 til 230 V AC/DC behandles som potentialefri kontakter. Sammen med et passende PSR ESAM 4 sikkerhedsrelæ kan sikkerhedskredsløb dermed konstrueres op til PLe eller SIL 3. Enhederne kan også anvendes til applikationer i fyringsanlæg i henhold til EN 50156.

Enheden til kontaktudvidelse fuldender Phoenix Contact’s program af PSR sikkerhedsrelæer. Udover PSR-ESAM4 grunddelen, som allerede findes i forskellige spændingsversioner, gør de nye enheder applikationer i området over en nominel spænding på 24 V komplet.

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk.