**Knivskilleklemmer med farvekodet vippearm**

Knivskilleklemmerne fra Phoenix Contact gør det muligt at opdage fejl og udføre eftersyn, mens systemet er spændingsløst. De nye UT…-MTL rækkeklemmer med skruetilslutning er konstrueret med en vippearm, som betjenes uden værktøj. Dermed kan kredsløb nemt adskilles. Vippearmen låser i endepositionerne.

Skillestedet er også farvekodet og dermed nemt at identificere. Vippearmen leveres i orange, hvid og rød. Versioner med prøvebøsningsskruer fås til nem strømmåling. Det muliggør integration af en strømmålingsenhed foran eller bagved skillestedet. Den dobbelte funktionsskakt muliggør nem potentialefordeling med indstiksbroer.

De nye knivskilleklemmer er egnede til ledere op til 10 mm2. Det ensartede tilbehør fra rækkeklemmesystemet Clipline complete reducerer logistikomkostninger for rækkeklemmerne.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, hlippert@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.