**LEHDISTÖTIEDOTE**

Elokuu 2017

**Uusia lamellilaikkoja Flexovitilta**

Lamellilaikkoja käytetään profiloitujen yksityiskohtien ja epätasaisten työkappaleiden hiontaan. Flexovit lanseeraa nyt valikoiman lamellilaikkoja kulmahiomakoneessa käytettäväksi.

Flexovitin uusissa, kulmahiomakoneissa käytettävissä Speedoflex-lamellilaikoissa on M14-sisäkierre. Laikkojen rakenne on erittäin joustava ja taipuisa, ja niitä käytetään profiloitujen yksityiskohtien karkeaan, keskikarkeaan ja hienoon hiontaan, purseenpoistoon, hitsaussaumojen hiontaan ja kiillotukseen. Hiomalamelleissa on erittäin joustava, alumiinioksidista valmistetulla hioma-aineella päällystetty puuvillaselkä. Valmistajan mukaan purseenpoisto on lamellilaikoilla tehokasta ja tasaista ja niiden käyttöikä on pitkä. Paras tulos saavutetaan hiottaessa alhaisella työstöpaineella ja 40 – 50 m/s työstönopeudella.

Kulmahiomakoneille tarkoitettuja Flexovits Speedoflex –lamellilaikkoja, joissa on M14-sisäkierre, on saatavilla 115 mm ja 125 mm halkaisijalla ja 20 mm leveydellä. Niitä on jyväkoossa 40-320, mikä kattaa kaiken aina karkeasta hionnasta erittäin hienoon työstöön. Laikat on tarkoitettu teräksen ja ruostumattoman materiaalin sekä puun ja muovimateriaalin hiontaan.

”Koska uusissa lamellilaikoissa on M14-sisäkierre, saadaan kulmahiomakoneella aikaan laajempi käyttöala yksinkertaisesti siksi, että profiloituja yksityiskohtia voidaan helpommin hioa sekä karkeasti että hienosti konetta vaihtamatta”, kertoo Timo Sutinen Saint-Gobain Abrasives AB:n Suomen myyntivastaava.

Katso myös [www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)

- o -

För ytterligare information, kontakta Jonas Falk,

Saint-Gobain Abrasives AB, telefon 08-580 881 00.

**Saint-Gobain Abrasives AB**

Box 495 • 191 24 Sollentuna

Telefon 08-580 881 00 • Telefax 08-580 881 01

E-post sga.se@saint-gobain.com
Hemsida: www.saint-gobain-abrasives.com