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Lineare Bewegungen direkt erzeugen
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Elektrozylinder Baureihe LM3S.. geht in die dritte Generation


Bruchsal/Nürnberg, SPS 2026 – SEW-EURODRIVE präsentiert zur SPS 2026 neue Optionen und Varianten seiner Elektrozylinder Baureihe LM3S.. und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten für Maschinen- und Anlagenbauer. Die bereits erfolgreich am Markt etablierte dritte Generation der Elektrozylinder wurde gezielt weiterentwickelt, um den Anforderungen moderner Produktions- und Automatisierungsanwendungen noch flexibler gerecht zu werden.

Die Baureihe LM3S.. eignet sich insbesondere für kompakte Maschinen- und Anlagenkonzepte, bei denen lineare Bewegungen direkt erzeugt werden sollen. In vielen Anwendungen stellt dies eine effiziente Alternative zu Lösungen dar, bei denen rotatorische Antriebe über zusätzliche mechanische Komponenten in eine Linearbewegung umgewandelt werden müssen. Dadurch lassen sich Konstruktionen vereinfachen, Bauraum reduzieren und gleichzeitig präzise Bewegungsabläufe realisieren.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt eine offene Motorschnittstelle, die die Anbindung von Servomotoren verschiedenster Hersteller ermöglicht. Damit erhalten Maschinenbauer zusätzliche Freiheiten bei der Auslegung ihrer Antriebskonzepte. Ergänzt wird das Portfolio durch zwei neue Spindelsteigungen, die höhere Verfahrgeschwindigkeiten und damit kürzere Taktzeiten ermöglichen. Darüber hinaus steht LM3S.. künftig auch in einer ölgeschmierten Ausführung zur Verfügung, die einen nahezu wartungsfreien Betrieb unterstützt und die Lebensdauer der Komponenten erhöht.

Die Baureihe umfasst drei Baugrößen und deckt Spitzenkräfte von 8 kN bis 26 kN ab. Abhängig von der Ausführung sind Hublängen von 70 bis 1200 mm realisierbar. In Kombination mit den synchronen Servomotoren von SEW-EURODRIVE lassen sich optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Antriebspakete konfigurieren.

Typische Einsatzgebiete finden sich unter anderem in der Verpackungs- und Verfahrenstechnik, der Produktionslogistik sowie in Branchen wie der Automobil-, Kunststoff-, Holz- oder Metallindustrie. Auch in Anwendungen wie Scherenhubtischen oder Montagepressen spielt LM3S.. seine Vorteile durch hohe Dynamik, präzise Positionierung und kompaktes Design aus. Mit den neuen Optionen erweitert SEW-EURODRIVE das Einsatzspektrum seiner Elektrozylinder gezielt und bietet Anwendern noch mehr Flexibilität bei der Umsetzung moderner Linearbewegungen.
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