**Like kraftig som stikksag på ledning, men lettere å arbeide med**

**DJV181 er en hendig stikksag for proffen. Maskinen er utstyrt med børsteløs motor, og utformet med såkalt «body grep» som gjør den smidig å komme til for eksempel i underkant av arbeidsemnet. Stikksagen har høy ytelse, og den børsteløse motoren gjør at den er vedlikeholdsfri og har lang levetid. Dobbelt LED arbeidslys gjør sikten god, og det er enkelt å bytte blad på maskinen.**

***Børsteløs motor***

* Høy ytelse
* Vedlikeholdsfri
* Energiproduksjonen er mer effektiv enn motor med børster fordi man ikke har friksjonstap forårsaket av børster
* Bruk av BLDC motor sen­ker varmeproduksjonen, temperaturen i motorhuset reduseres

***Utmerket ytelse, effektiv maskin***

* Hendig størrelse – kun 298mm lengde og 2,5kg tung (med batteri BL1840)
* Elektronisk:
  + Hvordan starte maskinen; Press knapp A en gang og maskinen vil bli satt i standby-modus samt at LED-arbeislys blir slått på. Deretter trykker du på knapp B innen 10sekunderog maskinen starter.
  + Hvordan stoppe maskinen; Trykk på knapp A for å stoppe og maskinen vil automatisk bli låst i av-modus. Trykk knapp 2 for å stoppe standby-modus.

***LED-arbeidslys (dobbelt)***

Dobbelt arbeidslys for enda bedre sikt på arbeidsemnet.

***Verktøyløst bladbytte***

Stikksagblad kan festes i en enkelt handling - ganske enkelt ved å skyve inn klemmen.

Det kan også fjernes med en enkelt handling ved å vri den store spaken.

***RMJ-modell og Z-modell***

DJV181RMJ og DJV181Z: RMJ-modell kommer med 2stk 18V/4,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader med ladetid på 36minutter, samt at den kommer da i Makpac koffert. Z-modell kommer uten batteri, lader og koffert.

***Annen info:***

* 18V Li-ion batteri
* Kapasitet Tre: 135mm/stål: 10mm/aluminium: 20mm
* Ergonomisk topphåndsgrep
* Variabel hastighet med bryter gunstig plassert på siden
* Utblås holder sagelinjen ren
* Beskyttelses deksel – beskytter arbeidsemnet mot riper
* Mykstart – sikrer presis innkjøring av bladet i overflaten av ulike typer materialer
* Stødig aluminiumsbase kan stilles inn fra 0-45grader høyre og venstre
* Soft no load – reduserer bladets hastighet når den ikke belastes (høyeste turtall 3500rpm)
* Pendelbevegelser i 3 posisjoner
* Nyutviklet støvavsug – kobles til basen med en enkelt skrue