**Kompakta signalomvandlare konfigureras med en app**

Mini Analog Pro en en ny generation signalomvandlare från Phoenix Contact med nya möjligheter.

Samtliga modeller är 6,2mm breda och finns med push-in eller skruvanslutning. Anslutningspunkter

och mätuttag är placerade för att kunna nås enkelt även efter att montage gjorts. Kontroll av 4-20mA

loopen är möjlig utan att behöva bryta upp loppen vilket innebär att man kan mäta under drift och

undvika kostsamma stopp.

Beroende på modell konfigureras signalomvandlarna med enkla DIP-switchar, med mjukvara eller

med en smartphone app.

Trots den kompakta designen finns möjlighet till tydlig märkning med standard märkmaterial.

Lysdioder finns för statusindikering och diagnostik. Likt tidigare generation finns en DIN-

skenekontakt för matningsspänningsfördelning och summalarm för felindikering.

Mini Analog Pro erbjuder en hög signalkvalitet tack vare den senaste överföringstekniken och säker

elektrisk isolation med 3 kV provspänning. Den utökade matningsspänning på 9,6 V DC till 30 V DC

och brett temperaturområdet -40 ° C till + 70 ° C öppnar upp ett brett spektrum av möjliga

tillämpningar.