**Batteridrevet Dykkertpistol DBN500RMJ/ZJ**

**DBN500RMJ/ZJ er en batteridrevet dykkertpistol for enkelt finisharbeid uten bruk av kompressor eller gass. Enklere blir det ikke å feste listverk på en smidig og rask måte.**

***Pålitelig og med høy ytelse***

Det er mulig å skyte 1000spiker på et enkelt fulladet batteri (BL1830)

Med Makita sin slagmekanisme, 18V kompressordrevet stempel, får du lengre serviceintervaller.

***Støtdemper***

Maskinen er designet med støtdemper som beskytter arbeidsemnet mot skraper eller ødeleggelser.

***LED varsellys sier fra når batteriet begynner å bli tomt***

* Blinkende lys: batteri nesten brukt opp
* Konstant lys: batteri er brukt opp

***Kun 28mm avstand mellom utgang for spiker til topplinjen av maskinkroppen***

Gjør det mulig å se rundt front av nesen og festepunktet. Fronten er tilpasset og spass smal at man enkelt ser arbeidsemnet og der hvor man skal feste/skyte.

***RMJ-modell og ZJ-modell – begge med Makpac koffert***

RMJ-modell kommer med 2stk 18V/4,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader med ladetid på 36minutter.

ZJ-modell kommer uten batteri, lader og koffert. MERK: både RMJ og ZJ modellen kommer med Makpac koffert. (Bokstaven J indikerer at maskin kommer med denne kofferten).

***Annen info:***

* Kapasitet: Lengde 15 – 50mm /tykkelse 1,2mm
* Magasin kapasitet 110stk
* Dybdejustering
* Dimensjoner (LxBxH) 249x97x318mm
* Vekt 3,5mm
* Ergonomisk utformet grep
* Bryter for å velge singel eller sekvens skyting
* Kan ikke avfyres dersom magasinet er tomt.
* LED-arbeidsbelysning