**Presseinformation**

**23.03.2020**

**Flexibler denn je:**

**der Daten- und Netzwerkspezialist tehalit.BRN65 von Hager**

**Mit seinem integrierten 3­Kammer­System zur Trennung von Energie­ und Datenleitungen ist der tehalit.BRN65 von Hager bei IT-Anwendungen oft die erste Wahl. Denn die Systemtrennung der Leitungen entspricht den Vorgaben der DIN VDE 0100-520 sowie denen einer strukturierten Datenverkabelung nach DIN EN 50174-2. Zudem bietet dieser Brüstungskanal einzigartige Montagevorteile.**

Herzstück des neuen BRN-Systems sind die Systemträger, die als Tragelement für Oberteil, Seitenoberteile, Geräteeinbau und Formteile fungieren. Sie sind beliebig verschiebbar, sodass jetzt auch der frontrastende Geräteeinbau an jeder Stelle des Kanals möglich ist – selbst an der Stoßstelle zwischen zwei Kanalunterteilen. Gegenüber seinem Vorgänger tehalit.BRN70 weist der neue tehalit.BRN65 darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer Vorteile auf – beispielsweise bei den abnehmbaren Seitenoberteilen, die nicht mehr abgerundet, sondern eckig ausgeführt sind. Sie lassen sich besonders einfach aufbringen und auch verwindungsfrei wieder nach vorne abziehen. Das funktioniert selbst unter Fensterbänken oder Wandvorsprüngen völlig problemlos.

Besonders praktisch: Nachbelegungen sind beim tehalit.BRN65 möglich, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen – beispielsweise um CAT.5­ durch CAT.7­Kabel zu ersetzen. Denn beim Nachlegen zusätzlicher Leitungen kann der Gerätebereich unberührt in Funktion bleiben, da dieser baulich strikt von der Leitungsführung getrennt ist. Durch die Gliederung in seitliche Oberteile und mittleres Oberteil in Verbindung mit den Systemträgern ist diese Lösung einzigartig im Markt. Damit ist der tehalit.BRN65 ideal geeignet für Bürogebäude, die auf dem neuesten Stand bleiben müssen, sich aber keinen Stillstand erlauben dürfen.

Für eine komfortable Montage sorgen die vormontierten Kupplungen sowie die ebenfalls serienmäßigen Bodenlochungen für die Wand- oder Konsolenmontage. Ebenfalls praktisch: Die Hauben-Formteile aller Hager Brüstungskanalsysteme der BR-Family sind auch hier universell einsetzbar. Gleiches gilt für den Geräteeinbau, der sowohl frontrastend als auch auf C-Profilschiene erfolgen kann. Und auch an die Optik hat Hager bei der BR-Family gedacht: Für ein buchstäblich sauberes Erscheinungsbild bei der Übergabe der Installation sorgen Schutzfolien, mit denen alle sichtbaren Oberflächen des Kanals ab Werk versehen sind, sodass diese bis zum letzten Montageschritt vor Verschmutzungen oder Kratzern geschützt bleiben.

Der neue tehalit.BRN65 ist in den drei Kanalbreiten 130, 170 und 210 Millimeter lieferbar; die Kanalhöhe beträgt einheitlich 70 Millimeter, die Deckelbreite einheitlich 80 Millimeter. Neben dem zeitgemäßen Farbton Verkehrsweiß RAL 9016 ist für den Brüstungskanal auch Graphitschwarz RAL 9011 als zusätzliche Farbvariante verfügbar.

**Pressekontakt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**Melanie HipplerZum Gunterstal66440 BlieskastelDeutschland | T +49 6842 945 7251presse@hager.dehager.de |