****

**Printklemme til vinkelret montage på DIN-skinne enheder**

Phoenix Contact præsenterer nye printklemmer i serien FKDSO 2,5/..L1 og –R1. Det højre- eller venstrevendte design tillader en vinkelret tilpasning til printkortet. Printklemmen kan integreres fleksibelt i kundespecifikt designede enheder og med 5 mm deling er den særligt egnet til DIN-skinne monterede enheder.

De 1- til 4-polede printklemmer er egnede til strømme op til 20 A og spændinger op til 320 V. Ved at anvende den bekvemme Push-in fjedertilslutning med farvekodet udløser kan ledere med tværsnit mellem 0,2 mm2 og 2,5 mm2 tilsluttes nemt og pålideligt.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, [jsachmann@phoenixcontact.dk](mailto:jsachmann@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.