

**Motorstarter med lyntilslutningsteknologi**

Den hybride motorstarter fra Phoenix Contact’s Contactron program, som giver pålidelig kobling og reversering af motorer, fås nu også med push-in tilslutningsteknologi.

Med push-in tilslutning kan ledere fortrådes direkte og uden brug af værktøj. Så snart lederen er stukket i, åbner kontaktfjederen automatisk. De høje kontaktkræfter overstiger niveauet, der er fastlagt i relevante standarder og sikrer etablering af pålidelig lederkontaktering af høj kvalitet. Lederen fjernes med tryk på en tast; dette kan gøres med forskellige værktøjer. Tasten overfører kraften til den indre kontaktfjeder, som så åbner maksimalt. Den orange farve på tasten viser tydeligt, at den er et aktivt element og forhindrer dermed fejl.

Push-in teknologi er en yderligere forbedring af den effektive fortrådning i Contactron hybride motorstartere.

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk.