**Pressmeddelande**

Stockholm 2014-11-17

NY Energieffektiv led-trio från maxel

En smart och moderna belysningslösning där armaturerna levereras med ett dimbart LED-driftdon samt snabbkopplingsplint vilket underlättar vid installation. Inbyggnadhöjd från endast 36mm.

Atrixserien passar utmärkt i både hem och offentlig miljö. Tack vare seriens olika modeller är det möjligt att ljussätta olika miljöer utan att behöva byta armaturserie. Anslutning av endast nätspänning (230V) ger 7,5W (LED), vilket motsvarar 50W halogen. Tack vare den patenterade avkylningsdesignen kan vi garantera L70 (50 000h vid 25°). Det dimbara LED-driftonet (Tridonic) som medföljer styrs med fram- eller bakkantsstyrning (transistordimmer).

**Produktinformation:**

Spänning: 230V

Effekt: 7,5W

Spridningsvinkel: 40°

Färgtemperatur: 2700K/3000K

Kapslingsklass: IP21/IP44

Armaturlumen: 495lm (2700K) 520lm (3000K)

Framspänning: 15V

MacAdam: 3 (sdcm)

Håltagning: 68mm (samtliga)

**Info Maxel Belysning AB**

Maxel Belysning AB är en av Sveriges ledande

aktörer inom professionella belysningssystem.

För mer information kontakta:
Peter Liljegren: 070-836 28 40

**MAXEL BELYSNING AB**

Box 8056.
Avestagatan 35
163 53 Spånga

VÄXEL 08-445 74 40
FAX 08-36 99 30

[www.maxel.se](http://www.maxel.se)