**Kompakt signalfordeling inden for energiteknik**

De nye stikbare 4-etages fordelingsklemmer PT 2,5-4L/1P og …/2P fra Phoenix Contact giver universelle muligheder for signalfordeling i kompakte kontrolsystemer og anlægsdele.

På grund af de forskellige brokoblingsmuligheder i klemrækken samt rangermuligheden i det frit konfigurerbare 4-polede stik, kan kompakte, tredimensionelle signal-rangerfordelere nemt fremstilles med dette klemmesystem. På den ene side har klemmerne fire Push-In ledningstilslutninger og på den modsatte side en eller to 4-polede stikpladser.

Klemmevarianten med to stikpladser øger systemets modularitet med et ekstra rangeringsniveau i rangerstikket, som kan konfigureres individuelt. Det modulære rangerstiks tilbehør muliggør horisontal, vertikal og diagonal signalfortrådning i en klemrække. Skrueløse flangeendeplader og de tilhørende flangeklemmer er udviklet for at fiksere ranger- og fieldstikkene yderligere.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, hlippert@phoenixcontact.dk.