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Pressemeldung zur BrauBeviale 2026 
„Innovative Produkte. Exzellenter Service.“ 
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Dieses Motto prägt den Messeauftritt von SEW-EURODRIVE auf der BrauBeviale 2026 im Messezentrum Nürnberg. Vom 10. bis 12. November erfahren Besuchende am Stand 
7-550, wie moderne Antriebs- und Automatisierungslösungen Materialfluss- und Verpackungsprozesse effizienter gestalten, den Energiebedarf senken und Modernisierungskosten reduzieren. An allen Messetagen steht ein Branchenexpertenteam für kompetente Beratung bereit. 

Mehrere hundert Antriebseinheiten MOVIGEAR® performance im Hygienic Design übernehmen in der Großbrauerei Veltins den Transport von Flaschen, Kästen und Paletten. Für den Materialfluss entwickelte SEW-EURODRIVE gemeinsam mit dem Betreiber und dem Anlagenbauer Krones ein durchgängiges Antriebskonzept, das den Anforderungen einer steigenden Produktvielfalt und wachsender Absatzmengen gerecht wird. Die dezentralen Einheiten reduzieren Installationsaufwand und Platzbedarf, haben hohe Überlastreserven und arbeiten besonders energie-effizient. 

Das Portfolio von SEW-EURODRIVE für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen wird durch die neue Edelstahlausführung von MOVIGEAR® ergänzt. Auch dieser vollintegrierte Antrieb besteht aus Permanentmagnet-Synchronmotor, Getriebe und Elektronik in einer kompakten Einheit mit hoher Leistungsdichte. Der IE5-Motor senkt den Energiebedarf und arbeitet besonders leise. Das Edelstahlgehäuse im Hygienic Design unterstützt dauerhaft hohe Hygieneanforderungen und bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit. 

Der Stretchpacker EvoFilm von Sidel verpackt PET- und Glasflaschen sowie Dosen-Multipacks mit vorgereckter Stretchfolie – ganz ohne thermischen Schrumpfprozess. Gegenüber konventionellen Lösungen sinkt der Folienverbrauch um mehr als 50 Prozent, der Energiebedarf sogar um 90 Prozent. Für die präzise Synchronisation aller Bewegungen sorgt leistungsfähige Antriebs- und Steuerungstechnik von SEW-EURODRIVE. Alle Komponenten stammen aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C®: spielfreie Servogetriebe BS.F, synchrone Servomotoren CMP.. sowie dezentrale Antriebseinheiten MOVIGEAR® performance. Das Mehrachssystem MOVIDRIVE® modular und der MOVI-C® CONTROLLER Typ UHX bilden die Basis für schnelle, exakt geregelte Bewegungen. 

Der Slogan der diesjährigen BrauBeviale „All Beverages. One Future” spiegelt sich auch im Bereich Retrofit wider, das eine wirtschaftliche und nachhaltige Modernisierung bestehender Anlagen ermöglicht. Bei der Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH ersetzte SEW-EURODRIVE beispielsweise verschlissene Verstellgetriebe einer Pasteurisierungsanlage durch mechanisch angepasste Doppelgetriebemotoren. Die gezielte Erneuerung von Komponenten schont Ressourcen, erhöht die Anlagenverfügbarkeit und verbessert die Energie-Effizienz. Neben dem Austausch einzelner Komponenten umfasst das Retrofit auch die Modernisierung kompletter Maschinen und Anlagen einschließlich Automatisierung, Engineering und Inbetriebnahme. 
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