# **weber avjämning ute – betongytor att trivas på**

**Nu kompletterar Weber sitt breda betongsortiment med lättflytande ytbetong för utomhusbruk.**

Weber avjämning ute är en lättflytande ytbetong som används för att avjämna fasta underlag och håligheter utomhus och i utsatta miljöer. Produkten kan användas i tunnare skikt än andra betongprodukter, ner till 10 mm och är dessutom frostbeständig. Perfekt till altaner och terrasser, balkonger, garagegolv och loftgångar.

Med weber avjämning ute får man en slitagetålig betongyta. Ytan kan lämnas som den är men den går även att t.ex. måla eller lägga plattor på.

**Förpackning:**20 kg säck.

**Egenskaper:**

* Frostbeständig: Ja (saltfrostbeständig)
* Pumpbar
* Hållfasthetsklass golv: C50
* Exponeringsklass betong: X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2

**För mer information:**

Martin Carlsson, produktchef Betong, Weber  
Telefon: 08-625 61 78  
E-post: martin.carlsson@weber.se